# ฟังก์ชั่นการวัด

ตั้งไม้วัดระดับให้ตรงเสมอ ชี้เครื่องมือวัดที่ปรับแนวและโฟกัสแล้วไปยังไม้วัดระดับ โดยให้กากบาทอยู่ตรงกลางไม้วัดระดับ

##

อ่านค่าความสูงที่ไม้วัดระดับในบริเวณขีดกลางของกากบาท

ความสูงที่วัดได้ตามภาพ: 1.195 ม.

##

ปรับศูนย์เครื่องมือวัดเหนือจุดที่ต้องการเริ่มวัดระยะห่าง

อ่านค่าความสูงที่ไม้วัดระดับบริเวณขีดบนและขีดล่างของกากบาท คูณค่าผลต่างของความสูงทั้งสองค่าด้วย 100 เพื่อให้ได้ระยะห่างจากเครื่องมือวัดถึงไม้วัดระดับ

ระยะห่างที่วัดได้ตามภาพ:
(1.347 ม. – 1.042 ม.) x 100 = 30.5 ม.

##

ปรับศูนย์เครื่องมือวัดเหนือจุดที่ต้องการเริ่มวัดมุม

ชี้เครื่องมือวัดไปยังจุด A หมุนสเกลวงกลมแนวราบ (10) โดยให้จุดศูนย์ชี้ไปยังขีดอ่านค่า (9) จากนั้นให้ชี้เครื่องมือวัดไปยังจุด B อ่านค่ามุมที่ขีดอ่านค่า (9)

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: มุมที่วัดได้ตามตัวอย่าง: 45°

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: มุมที่วัดได้ตามตัวอย่าง: 45 ก็อน