# Gebruik

- Controleer de nivelleer- en aanduidingsnauwkeurigheid van het meetgereedschap telkens vóór aanvang van het werk en na een langer transport van het meetgereedschap.

- Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel zonlicht.

- Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuurschommelingen. Laat het bijv. niet gedurende langere tijd in de auto liggen. Laat het meetgereedschap bij grotere temperatuurschommelingen eerst op temperatuur komen, voordat u het in gebruik neemt. Bij extreme temperaturen of temperatuurschommelingen kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig beïnvloed worden.

- Vermijd stoten of vallen van het meetgereedschap. Na sterke invloeden van buitenaf op het meetgereedschap, moet u vóór het verder werken altijd een nauwkeurigheidscontrole uitvoeren zie Nauwkeurigheidscontrole van het meetgereedschap.

- Plaats het meetgereedschap in de meegeleverde koffer, wanneer u het over grotere afstanden (bijv. in de auto) transporteert. Let erop dat het meetgereedschap in de juiste positie in de koffer zit. Als het meetgereedschap in de koffer wordt geplaatst, wordt de compensator vergrendeld. Want deze kan anders bij sterke bewegingen worden beschadigd.

Meetgereedschap plaatsen/uitlijnen
Meetfuncties
Nauwkeurigheidscontrole van het meetgereedschap