# Ustawianie i poziomowanie urządzenia pomiarowego

##

Ustawić statyw w stabilnej pozycji, zabezpieczając go przed przewróceniem lub przemieszczeniem. Urządzenie pomiarowe wyposażone w przyłącze statywu (13) założyć na gwint statywu i mocno przykręcić za pomocą śruby ustalającej statywu.

W sposób zgrubny wypoziomować pozycję statywu.

W przypadku krótszych odległości można przenosić urządzenie pomiarowe zamontowane na statywie. Aby nie uszkodzić przy tym urządzenia pomiarowego, statyw należy trzymać w pozycji pionowej i nie wolno go np. przekładać przez ramię.

##

Wypoziomować urządzenie pomiarowe za pomocą śrub poziomujących (12) w taki sposób, aby pęcherzyk znajdował się dokładnie pośrodku libelli pudełkowej (7).

Obracając dwiema pierwszymi śrubami poziomującymi A i B, należy ustawić pęcherzyk w pozycji środkowej, pomiędzy tymi dwiema śrubami. Następnie należy obracać trzecią śrubą poziomującą C, aż pęcherzyk znajdzie się pośrodku libelli pudełkowej.

Po zrównoważeniu libelli pudełkowej pozostałe odchylenia urządzenia pomiarowego od poziomu zostaną wyrównane przez kompensator.

Podczas pracy należy regularnie kontrolować (np. spoglądając w lusterko (3)), czy pęcherzyk nadal znajduje się pośrodku libelli pudełkowej.

##

W razie potrzeby należy wycentrować urządzenie pomiarowe nad punktem odniesienia na podłożu. W tym celu należy zawiesić pion (20) na śrubie ustalającej statywu. Wypoziomować urządzenie pomiarowe nad punktem odniesienia na podłożu, przesuwając urządzenie pomiarowe na statywie albo przestawiając statyw.

##

Zdjąć osłonę z obiektywu (1).

Nakierować lunetę na jasny obiekt lub przytrzymać białą kartkę papieru przed obiektywem (1). Obracać okular (6), aż krzyż nitek będzie wyraźnie widoczny i ciemnoczarny.

Nakierować lunetę na łatę niwelacyjną, w razie potrzeby użyć celownika optycznego zgrubnego (2). Następnie obracać pokrętłem ogniskowania (16), aż pole podziału łaty niwelacyjnej będzie wyraźnie widoczne. Obracając bocznym pokrętłem ruchu dokładnego (14) wyregulować pozycję krzyża nitek, tak aby znajdował się pośrodku łaty niwelacyjnej.

W przypadku prawidłowo zogniskowanej lunety krzyż nitek i obraz łaty niwelacyjnej nie powinny się względem siebie przesuwać przy ruchu oka za okularem.