# نحوه استقرار/تنظیم و تراز نمودن ابزار اندازه گیری

##

سه پایه را به طور ثابت و امن در برابر لغزش و واژگون شدن مستقر کنید. ابزار اندازه گیری را از محل اتصال سه پایه (13) بر روی رزوه سه پایه قرار دهید و ابزار اندازه گیری را با پیچ تثبیت سه پایه روی آن نصب کنید.

سه پایه را به طور تقریبی تراز کنید.

ابزار اندازه گیری را می توان در فواصل کوتاه روی سه پایه حمل کرد. برای جلوگیری از آسیب دیدن به ابزار اندازه گیری، سه پایه باید در حین حمل و نقل به صورت عمودی نگه داشته شود و به عنوان مثال نباید آن را به صورت افقی روی شانه قرار دهید.

##

ابزار اندازه گیری را به کمک پیچ پایه تراز دستگاه (12) طوری تنظیم کنید که حباب هوا در مرکز تراز کروی (7) قرار بگیرد.

با چرخاندن دو پیچ اول پایه تراز A و B حباب هوا را در موقعیت مرکز مابین این دو پیچ قرار دهید. سپس سومین پیچ پایه تراز C را بچرخانید تا حباب هوا در مرکز تراز کروی قرار بگیرد.

پس از به توازن رسیدن تراز کروی، هرگونه انحراف ابزار اندازه گیری نسبت به سطح افقی، توسط تعدیل کننده (کمپانساتور) تعدیل و متوازن می شوند.

در حین کار به طور منظم (برای مثال از طریق نگاه کردن به آینه تراز (3))، کنترل کنید که آیا حباب هوا هنوز در مرکز تراز کروی قرار دارد یا خیر.

##

در صورت لزوم، ابزار اندازه گیری را بر روی یک نقطه زمین متمرکز کنید. برای این کار شاقول (20) را به پیچ تثبیت سه پایه آویزان کنید. با حرکت دادن ابزار اندازه گیری روی سه پایه یا جابجایی سه پایه، ابزار اندازه گیری را روی نقطه زمین تنظیم و تراز کنید.

##

درپوش محافظ را از عدسی شیئی (1) بردارید.

تلسکوپ را به سمت یک جسم روشن تنظیم کنید و یا یک ورق کاغذ سفید جلوی عدسی شیئی (1) نگه دارید. عدسی چشمی (6) را بچرخانید تا نشانگر بعلاوه واضح و کاملاً سیاه نمایان شود.

در صورت لزوم تلسکوپ را به کمک هدف یاب چشمی (2) به طرف شاخص مدرج تنظیم کنید. دکمه تنظیم (فوکوس) کانون عدسی چشمی (16) را بچرخانید تا میدان تقسیم و درجه بندی شاخص مدرج به وضوح دیده شود. با چرخاندن پیچ تنظیم دقیق افقی (14)، نشانگر بعلاوه را به طور دقیق در مرکز شاخص مدرج تنظیم کنید.

چنانچه تلسکوپ به درستی متمرکز و فوکوس شده باشد، باید نشانگر بعلاوه و تصویر شاخص مدرج با حرکت چشم در پشت عدسی چشمی، همچنان در یک ردیف بمانند و جابجا نشوند.