# Rad

- Prije svakog početka rada i nakon duljeg transporta mjernog alata provjerite točnost niveliranja i prikaza mjernog alata.

- Mjerni alat zaštitite od vlage i izravnog sunčevog zračenja.

- Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature. Ne ostavljajte ga npr. duže vrijeme u automobilu. Mjerni alat kod većih oscilacija temperature ostavite da se temperira prije stavljanja u pogon. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature to može se negativno utjecati na preciznost mjernog alata.

- Izbjegavajte bile kakve udarce i pazite da vam mjerni alat ne padne. Nakon jakih vanjskih utjecaja na mjerni alat, prije daljnjeg rada morate uvijek provesti provjeru točnosti vidi Provjera točnosti mjernog alata.

- Pri transportu mjernog alata na većim udaljenostima (npr. automobilom), stavite mjerni alat u isporučeni kofer. Pazite na pravilan položaj mjernog alata u koferu. Prilikom umetanja u kofer kompresor će se blokirati jer bi se u suprotnom moga uništiti uslijed snažnog pomicanja.

Postavljanje/usmjeravanje mjernog alata
Funkcije mjerenja
Provjera točnosti mjernog alata