# Технически данни

Оптичен уред за нивелиране | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Работна зона | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Точност на височина при единично измерване | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Отклонение за 1 km двоен нивелиращ елемент | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Точност на кръглия нивелир | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Компенсатор
Зона на нивелиране | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Магнитно омекотяване | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Телескопична тръба
Фигура | изправено | изправено | изправено | изправено | изправено | изправено
Увеличаване | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Зрително поле | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Диаметър на обектива | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Минимална отсечка за измерване | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Коефициент на умножение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Константа за добавяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разделяне на хоризонталната окръжност | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Поставка за статив | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Вид защита | IP 54 (защитен срещу прах и водни пръски)

За еднозначно идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер (15) на табелката на уреда.