# Λειτουργία

- Ελέγχετε την ακρίβεια χωροστάθμησης και ένδειξης του οργάνου μέτρησης, πριν από κάθε έναρξη εργασίας καθώς και μετά από τη μεταφορά του οργάνου μέτρησης σε μεγάλη απόσταση.

- Προστατεύετε το εργαλείο μέτρησης από υγρασία κι από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

- Μην εκθέτετε το όργανο μέτρησης σε υπερβολικές θερμοκρασίες ή σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Μην το αφήνετε π.χ. για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο αυτοκίνητο. Αφήστε το όργανο μέτρησης σε περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, πρώτα να εγκλιματιστεί, προτού το θέσετε σε λειτουργία. Η ακρίβεια του εργαλείου μέτρησης μπορεί να αλλοιωθεί υπό ακραίες θερμοκρασίες ή/και ισχυρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

- Αποφεύγετε τυχόν χτυπήματα ή πτώσεις του οργάνου μέτρησης. Μετά από ισχυρές εξωτερικές επιδράσεις πάνω στο όργανο μέτρησης πρέπει πριν τη συνέχιση της εργασίας να πραγματοποιείτε πάντοτε έναν έλεγχο ακρίβειας βλέπε Έλεγχος ακριβείας του οργάνου μέτρησης.

- Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης στη συμπαραδιδόμενη κασετίνα, εάν το μεταφέρετε σε μεγαλύτερες αποστάσεις (π.χ. στο αυτοκίνητο). Προσέξτε τη σωστή θέση του οργάνου μέτρησης στην κασετίνα. Κατά την τοποθέτηση στη κασετίνα ο αντισταθμιστής ασφαλίζεται, ο οποίος διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά από τις ισχυρές κινήσεις.

Τοποθέτηση/ευθυγράμμιση του οργάνου μέτρησης
Λειτουργίες μέτρησης
Έλεγχος ακριβείας του οργάνου μέτρησης