# Preizkus natančnosti merilne naprave

Pred vsako uporabo ter po daljšem prevozu merilne naprave preverite natančnost niveliranja in prikaza.

##

Merilno napravo poravnajte s pomočjo nožnih vijakov (12) tako, da bo zračni mehurček na sredini okrogle libele (7).

Daljnogled obrnite za 180°. Če zračni mehurček ni več v sredini okrogle libele (7), je treba okroglo libelo znova nastaviti.

##

Zračni mehurček okrogle libele (7) z vrtenjem nožnih vijakov (12) premaknite na sredino med končnim in središčnim položajem preglednega postopka in središčem.

S šestrobim ključem (17) vrtite nastavitvene vijake (11), dokler zračni mehurček ni na sredini okrogle libele.

Preverite stanje okrogle libele tako, da daljnogled zavrtite za 180°. Po potrebi ponovite postopek nastavitve ali se obrnite na servisno službo Bosch.

##

Ko merilno napravo poravnate in izostrite, izmerite višino na referenčni točki. Nato pritisnite in spustite gumb za zaklepanje kompenzatorja (8). Znova izmerite višino na referenčni točki.

Če se višini povsem ne skladata, naj merilno napravo preverijo pri servisni službi Bosch.

##

Za preverjanje potrebujete merilno stezo dolžine približno 30 m. Merilno napravo postavite na sredino, nivelirna količka A in B pa na oba konca merilne steze.

Ko merilno napravo poravnate in izostrite, odčitajte višino na obeh nivelirnih količkih. Izračunajte razliko d med višino a1 na nivelirnem količku A in višino b1 na nivelirnem količku B.

Na primer:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

Merilno napravo postavite približno 1 m stran od nivelirnega količka A. Po poravnavi in izostritvi merilne naprave odčitajte višino a2 na nivelirnem količku A.

Prej izračunano vrednost d odštejte od izmerjene višine a2, da dobite želeno vrednost za višino b2 na nivelirnem količku B.

Višino b2 izmerite na nivelirnem količku B. Če izmerjena vrednost za več kot 6 mm (GOL 20 D/G), 3 mm (GOL 26 D/G) ali 2 mm (GOL 32 D/G) odstopa od dobljene izračunane vrednosti, je treba nitni križ znova nastaviti.

Na primer:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: višina b2 mora med meritvijo znašati 1,476 m ± 6 mm.
GOL 26 D/G: višina b2 mora med meritvijo znašati 1,476 m ± 3 mm.
GOL 32 D/G: višina b2 mora med meritvijo znašati 1,476 m ± 2 mm.

##

Snemite pokrov okularja (4). Z nastavitvenim trnom (18) obračajte nastavitveni vijak (5) dokler pri merjenju na nivelirnem količku B ne dosežete želene izračunane vrednosti za višino b2.

Znova privijte pokrov okularja (4).

Primer:
Pri merjenju b2 je treba nastaviti vrednost na 1,476 m.

Znova preverite nitni križ. Po potrebi ponovite postopek nastavitve ali se obrnite na servisno službo Bosch.