# Naudojimas

- Kaskart prieš pradėdami dirbti bei po ilgesnio matavimo prietaiso transportavimo patikrinkite matavimo prietaiso niveliavimo ir rodymo tikslumą.

- Saugokite matavimo prietaisą nuo drėg‌mės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.

- Matavimo prietaisą saugokite nuo itin aukštos ir žemos temperatūros bei temperatūros svyravimų. Pvz., nepalikite jo ilgesniam laikui automobilyje. Esant didesniems temperatūros svyravimams, prieš įjungdami matavimo prietaisą, palaukite, kol stabilizuosis jo temperatūra. Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba tempe‌ratūros svyravi‌mams, gali būti pakenkiama matavimo prie‌taiso tikslumui.

- Saugokite, kad matavimo prietaisas nebūtų sutrenktas ir nenukristų. Po stipraus išorinio poveikio matavimo prietaisui, prieš tęsdami darbą, visada turėtumėte atlikti tikslumo patikrinimą žr. Matavimo prietaiso tikslumo patikra.

- Jei matavimo prietaisą ketinate transportuoti ilgesnį atstumą (pvz., automobiliu), įdėkite jį į kartu tiekiamą krepšį. Atkreipkite dėmesį, kad į krepšį įdėtumėte tinkama padėtimi. Įdedant į krepšį užblokuojamas kompensatorius, kuris priešingu atveju stipriai judant gali būti labai pažeistas.

Matavimo prietaiso pastatymas/išlyginimas
Matavimo funkciją
Matavimo prietaiso tikslumo patikra