# Tehnički podaci

Optički alat za niveliranje | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Područje rada | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Točnost visine u pojedinačnom mjerenju | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Odstupanje za 1 km dvostruko niveliranje | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Točnost dozne libele | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompenzator
Područje niveliranja | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magnetno prigušenje | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Teleskop
Slika | uspravno | uspravno | uspravno | uspravno | uspravno | uspravno
Povećanje | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Vidno polje | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Promjer objektiva | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimalna mjerna staza | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Faktor množenja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Adicijska konstanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podjela vodoravnog kruga | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Prihvat stativa | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Vrsta zaštite | IP 54 (zaštićeno od prašine i prskanja vode)

Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj (15) na tipskoj pločici.