# 架設／校準測量工具

##

架設三腳架時請確保其穩定，並確實固定以防翻倒或滑動。請將測量工具的三腳架固定座 (13) 裝入三腳架的螺紋孔中，並利用三腳架的止付螺絲將測量工具旋緊。

先粗略地進行三腳架的瞄準工作。

測量工具可在安裝於三腳架上的情況下短距離攜帶。為了避免測量工具在途中受損，三腳架在搬運過程中必須保持直立狀態，並不得以例如跨於肩膀上等方式攜帶。

##

請藉由底座螺栓 (12) 校準測量工具，使氣泡位於圓形水平儀 (7) 的中央。

請透過轉動前兩個底座螺栓 A 和 B 的方式，使氣泡移動到這兩個螺栓中間的位置。接著請轉動第三個底座螺栓 C，直到氣泡位於圓形水平儀的中央。

調整圓形水平儀後測量工具尚存的水平偏差可以透過補償器均衡。

作業期間請定期檢查（例如透過觀看水平儀鏡 (3)），氣泡是否仍位於圓形水平儀的中央。

##

必要時請透過地面點將測量工具對中。為此，請將鉛錘 (20) 掛在三腳架的止付螺絲上。請以推動三腳架上測量工具或調整三腳架的方式，透過地面點校準測量工具。

##

請從鏡頭 (1) 上取下護蓋。

請將望遠鏡對準一明亮的物體，或持一張白紙於鏡頭 (1).前。請轉動目鏡 (6)，直到十字線看起來清晰且呈深黑色為止。

請將望遠鏡對準水準尺，必要時可借助粗瞄準器 (2)。請轉動調焦旋鈕 (16)，直到可清晰看見水準尺的刻度區為止。請透過轉動側面微調旋鈕 (14) 將十字線精確準水準尺的中央。

望遠鏡正確調焦的情況下，在目鏡後方移動眼睛時，十字線和水準尺影像的相對位置不得移動。