# Műszaki adatok

Optikai szintezőműszer | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Hatótávolság | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Magassági pontosság egyedi méréskor | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Eltérés 1 km-es kettős szintezés esetén | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Szelencés libella pontossága | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompenzátor
Szintezési tartomány | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Mágnescsillapítás | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Távcső
Kép | álló | álló | álló | álló | álló | álló
Nagyítás | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Látómező | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Objektívátmérő | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimális mérési távolság | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Sokszorozó tényező | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Összeadó-állandó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízszintes kör osztás | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Állványmenet | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Védelmi osztály | IP 54 (por és fröccsenő víz ellen védett kivitel)

A mérőműszert a típustáblán található (15) gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.