# Контрола на точноста на мерниот уред

Проверете ја точноста на нивелирањето и приказот на мерниот уред пред секој почеток со работа и по подолг транспорт на мерниот уред.

##

Порамнете го мерниот уред со ножните завртки (12) така што меурчето да биде во центарот на кружната либела (7).

Свртете го телескопот за 180°. Ако меурчето веќе не е во центарот на кружната либела (7), кружната либела мора повторно да се прилагоди.

##

Поместете го меурчето на кружната либела (7) на средина на крајната позиција на постапката за верификација и центрирајте го со завртување на ножните завртки (12).

Со француски клуч (17) вртете ги завртките за прилагодување (11) додека меурчето не дојде во центарот на кружната либела.

Проверете ја кружната либела со ротирање на телескопот за 180°. Повторете ја постапката за подесување доколку е потребно или контактирајте со сервисната служба на Bosch.

##

По порамнувањето и фокусирањето на мерниот уред, измерете ја висината во референтна точка. Потоа притиснете го и отпуштете го копчето за заклучување (8) на компензаторот. Повторно измерете ја висината на референтната точка.

Ако двете висини не се совпаѓаат, однесете го мерниот уред на поправка во сервисната служба на Bosch.

##

За проверка потребна ви е мерна линија од прибл. 30 m. Поставете го мерниот уред во центарот и ставете ги стаповите за израмнување A и B на двата краја на мерниот уред.

По порамнувањето и фокусирањето на мерниот уред, прочитајте ја висината на двете шипки за порамнување. Пресметајте ја разликата d помеѓу висина a1 на шипката за порамнување A и висина b1 на шипката за порамнување B.

Пример:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

Поставете го мерниот уред на растојание од прибл. 1 m од шипката за порамнување A. По порамнувањето и фокусирањето на мерниот уред, прочитајте ја висината a2 на шипката за порамнување A.

Одземете ја претходно пресметаната вредност d од измерената висина a2 за да ја добиете номиналната вредност за висината b2 на шипката за порамнување B.

Пресметајте ја висината b2 на шипката за порамнување B. Ако измерената вредност отстапува за повеќе од 6 mm (GOL 20 D/G), 3 mm (GOL 26 D/G) или 2 mm (GOL 32 D/G) од пресметаната номинална вредност, мрежниот фокус мора повторно да се прилагоди.

Пример:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: Висината b2 мора да биде 1,476 m ± 6 mm за време на мерењето.
GOL 26 D/G: Висината b2 мора да биде 1,476 m ± 3 mm за време на мерењето.
GOL 32 D/G: Висината b2 мора да биде 1,476 m ± 2 mm за време на мерењето.

##

Одвртете го капачето на окуларот (4). Со помош на вретеното за подесување (18) вртете ја завртката за прилагодување (5) надесно или налево додека на шипката за порамнување B не се достигне пресметаната номинална вредност за висината b2 за време на мерењето.

Повторно ставете го капачето на окуларот (4).

Пример:
При мерење на b2 мора да се постави вредност 1,476 m.

Повторно проверете го мрежниот фокус. Повторете ја постапката за подесување доколку е потребно или контактирајте со сервисната служба на Bosch.