# Stille opp/justere måleverktøyet

##

Plasser stativet stabilt, og slik at det er sikret mot å velte eller gli. Sett måleverktøyet med stativfestet (13) på gjengene til stativet, og skru fast måleverktøyet med festeskruen til stativet.

Rett stativet grovt opp.

Måleverktøyet kan bæres montert på måleverktøyet over korte avstander. For at ikke måleverktøyet skal skades, må stativet holdes loddrett under transporten. Det må f.eks. ikke legges skrått over skulderen.

##

Juster måleverktøyet ved hjelp av fotskruene (12) helt til luftboblen er i midten av bokslibellen (7).

Drei på de to første fotskruene A og B til luftboblen befinner seg i en posisjon midt mellom disse to skruene. Drei deretter på den tredje fotskruen C helt til luftboblen befinner seg i midten av bokslibellen.

Avviket som fortsatt finnes på måleverktøyet fra vannrett posisjon etter justering av bokslibellen utlignes av kompensatoren.

Kontroller jevnlig under arbeidet (f.eks. ved å se i libellespeilet (3)) om luftboblen fortsatt er i midten av bokslibellen.

##

Sentrer måleverktøyet over et punkt på bakken ved behov. Du må da henge loddet (20) på låseskruen til stativet. Rett inn måleverktøyet over punktet på bakken ved å flytte måleverktøyet på stativet eller justere stativet.

##

Ta av beskyttelsesdekselet på objektivet (1).

Rett teleskopet mot et lyst objekt, eller hold et hvitt papirark foran objektivet (1). Drei på okularet (6) helt til trådkorset vises skarpt og helt svart.

Rett teleskopet mot nivelleringsstangen, eventuelt ved bruk av grovsiktet (2). Drei på fokuseringsknappen (16) helt til delingsfeltet til nivelleringsstangen kan sees skarpt. Still inn trådkorset nøyaktig etter midten på nivelleringsstangen ved å dreie på finjusteringen (14).

Når teleskopet er riktig fokusert, skal ikke trådkorset og bildet av nivelleringsstangen forskyve seg mot hverandre når øyet beveges bak okularet.