# 측정공구의 정확도 점검하기

작업을 시작하기 전에 그리고 장시간 측정공구를 운반한 후에는 항상 측정공구의 레벨링 및 표시기의 정확도를 확인하십시오.

##

기포가 원형 기포 수준기 (7) 의 중앙에 오도록 받침 나사 (12) 를 이용해 측정공구를 정렬하십시오.

망원경을 180° 회전시킵니다. 기포가 더 이상 원형 기포 수준기 (7) 의 중앙에 있지 않으면 원형 기포 수준기를 재보정해야 합니다.

##

받침 나사 (7) 를 돌려 원형 기포 수준기 (12) 의 기포를 점검 단계의 끝지점과 중심 사이의 가운데 위치로 보내십시오.

그런 다음 육각 렌치 (17) 를 이용해 기포가 원형 기포 수준기의 중앙에 올 때까지 조정 나사 (11) 를 돌리십시오.

망원경을 180° 돌려 원형 기포 수준기를 점검하십시오. 필요에 따라 조정 절차를 반복하거나 Bosch 서비스 센터에 문의하십시오.

##

측정공구를 정렬하고 초점을 맞춘 다음 기준점에서 높이를 측정하십시오. 그런 다음 보정기의 잠금 버튼 (8) 을 눌렀다가 다시 푸십시오. 다시 기준점에서 높이를 측정하십시오.

두 높이가 정확하게 일치하지 않을 경우, 측정공구를 Bosch 서비스 센터에서 수리 받으십시오.

##

점검을 위해서는 길이 약 30 m 정도의 측정 구간이 필요합니다. 측정공구를 중앙에 놓고 측정 구간의 양쪽 끝부분에 수평 조절기 A 및 B를 설치하십시오.

측정공구를 정렬하고 초점을 맞춘 후 양쪽 수평 조절기에서 높이를 판독하십시오. 수평 조절기 A의 높이 a1과 수평 조절기 B의 높이 b1 사이의 차이 d를 계산합니다.

예:
a1 = 1.937 m
b1 = 1.689 m
a1 – b1 = 1.937 m – 1.689 m = 0.248 m = d

수평 조절기 A로부터 약 1 m 거리에 측정공구를 설치하십시오. 측정공구를 정렬하고 초점을 맞춘 다음 수평 조절기 A에서 높이 a2를 판독합니다.

측정된 높이 a2에서 앞서 계산된 값 d를 빼면 수평 조절기 B의 높이 b2의 규정값을 구할 수 있습니다.

수평 조절기 B에서 높이 b2를 측정하십시오. 측정값이 계산된 규정값에서 6 mm(GOL 20 D/G), 3 mm(GOL 26 D/G) 및 2 mm(GOL 32 D/G) 이상 벗어나는 경우 십자선을 재조정해야 합니다.

예:
a2 = 1.724 m
d = 0.248 m
a2 – d = 1.724 m – 0.248 m = 1.476 m
GOL 20 D/G: 측정 시 높이b2는 1.476 m ± 6 mm여야 합니다.
GOL 26 D/G: 측정 시 높이 b2는 1.476 m ± 3 mm여야 합니다.
GOL 32 D/G: 측정 시 높이 b2는 1.476 m ± 2 mm여야 합니다.

##

접안 렌즈 덮개 (4) 를 푸십시오. 수평 조절기 B에서 측정 시 높이 b2에 대해 계산된 규정값에 도달할 때까지 조정 맨드릴 (18) 을 이용해 조정 나사 (5) 를 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌리십시오.

접안 렌즈 덮개 (4) 를 다시 조이십시오.

예:
b2 측정 시에는 1.476 m 값을 설정해야 합니다.

십자선을 다시 확인하십시오. 필요에 따라 조정 절차를 반복하거나 Bosch 서비스 센터에 문의하십시오.