# Funcţii de măsurare

Aşază rigla de nivelare întotdeauna exact în poziţie verticală. Îndreaptă aparatul de măsură aliniat şi focalizat spre rigla de nivelare, astfel încât crucea reticulară să se afle în centrul riglei de nivelare.

##

Citeşte înălţimea pe rigla de nivelare la linia din mijloc a crucii reticulare.

Înălţimea măsurată din imagine: 1,195 m.

##

Centrează aparatul de măsură deasupra punctului de la care urmează să fie măsurată distanţa.

Citeşte înălţimea pe rigla de nivelare la liniile superioară şi inferioară ale crucii reticulare. Înmulţeşte cu 100 diferenţa dintre cele două înălţimi, pentru a obţine distanţa de la aparatul de măsură până la rigla de nivelare.

Distanţa măsurată în imagine:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Centrează aparatul de măsură deasupra punctului de la care urmează să fie măsurat unghiul.

Îndreaptă aparatul de măsură spre punctul A. Roteşte cercul orizontal (10) cu punctul zero spre marcajul de citire (9). Apoi, îndreaptă aparatul de măsură spre punctul B. Citeşte unghiul pe marcajul de citire (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: unghiul măsurat în exemplu: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: unghiul măsurat în exemplu: 45 de goni.