# Meracie funkcie

Nivelačnú latu postavte vždy presne zvisle. Nasmerujte vyrovnaný a zaostrený merací prístroj na nivelačnú latu tak, aby sa nitkový kríž nachádzal v strede nivelačnej laty.

##

Výšku na nivelačnej late odčítate pri strednej čiarke nitkového kríža.

Výška nameraná na obrázku: 1,195 m.

##

Vycentrujte merací prístroj nad bodom, od ktorého chcete merať vzdialenosť.

Odčítajte výšku na nivelačnej late pri hornej a dolnej čiarke nitkového kríža.Vynásobte rozdiel oboch výšok číslom 100, aby ste získali vzdialenosť od meracieho prístroja k nivelačnej late.

Na obrázku nameraná vzdialenosť:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Vycentrujte merací prístroj nad bodom, od ktorého chcete merať uhol.

Nasmerujte merací prístroj na bod A. Otočte horizontálny kruh (10) s nulovým bodom k značke odčítania (9). Potom nasmerujte merací prístroj na bod B. Odčítajte uhol na značke odčítania (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: uhol nameraný v príklade: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: uhol nameraný v príklade: 45 gon.