# Matavimo funkciją

Niveliavimo liniuotę visada nustatykite tiksliai vertikaliai. Išlygintą ir sufokusuotą matavimo prietaisą ant niveliavimo liniuotės nukreipkite taip, kad kryželis būtų niveliavimo liniuotės viduryje.

##

Aukštį niveliavimo liniuotėje rodo vidurinis kryželio brūkšnelis.

Paveikslėlyje išmatuotas aukštis: 1,195 m.

##

Centruokite matavimo prietaisą virš taško, nuo kurio turi būti matuojamas atstumas.

Pažiūrėkite, kokį aukštį niveliavimo liniuotėje rodo viršutinis ir apatinis kryželio brūkšnelis.Kad gautumėte atstumą nuo matavimo prietaiso iki niveliavimo liniuotės, abiejų aukščių skirtumą padauginkite iš 100.

Paveikslėlyje išmatuotas atstumas:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Centruokite matavimo prietaisą virš taško, nuo kurio turi būti matuojamas kampas.

Matavimo prietaisą nukreipkite į tašką A. Sukite horizontalaus rato (10) nulinį tašką iki nuskaitymo žymės (9). Tada matavimo prietaisą nukreipkite į tašką B. Pažiūrėkite, kokį kampą rodo nuskaitymo žymė (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: pavyzdyje išmatuotas kampas: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: pavyzdyje išmatuotas kampas: 45 gon.