# Utilisation

- Contrôlez la précision de nivellement et d’affichage de l’appareil de mesure avant chaque utilisation et après chaque long transport de l’appareil de mesure.

- Protégez l’appareil de mesure contre l’humidité, ne l’exposez pas directement aux rayons du soleil.

- N’exposez pas l’appareil de mesure à des températures extrêmes ou de brusques variations de température. Ne le laissez p. ex. pas trop longtemps dans une voiture exposée au soleil. Après un brusque changement de température, attendez que l’appareil de mesure prenne la température ambiante avant de l’utiliser. Des températures extrêmes ou de brusques changements de température peuvent réduire la précision de l’appareil de mesure.

- Évitez les chocs ou les chutes de l’appareil de mesure. Lorsque l’appareil de mesure a été soumis à de fortes sollicitations extérieures, effectuez toujours un contrôle de précision avant de continuer à l’utiliser voir Contrôle de la précision de l’appareil de mesure.

- Rangez l’appareil de mesure dans le coffret fourni pour le transporter sur de longues distances (p. ex. dans un véhicule). Veillez au positionnement correct de l’appareil de mesure dans le coffret. Lors de l’insertion de l’appareil dans le coffret, le compensateur se verrouille pour qu’il ne soit pas endommagé par des secousses ou mouvements brusques.

Mise en place/mise à niveau de l’appareil de mesure
Fonctions de mesure
Contrôle de la précision de l’appareil de mesure