# Mērinstrumenta precizitātes pārbaude

Ik reizi pirms darba uzsākšanas un pēc ilgākas mērinstrumenta transportēšanas pārbaudiet tā nivelēšanas un indikācijas precizitāti.

##

Izlīdziniet mērinstrumentu, izmantojot līmeņa regulētājskrūves (12) tā, lai gaisa burbulis atrastos sfēriskā līmeņrāža (7) centrā.

Pagrieziet tālskatis par 180°. Ja gaisa burbulis vairs neatrodas sfēriskā līmeņrāža (7) centrā, to nepieciešams noregulēt.

##

Pagriežot līmeņa regulētājskrūves (7), pārvietojiet sfēriskā līmeņrāža (12) gaisa burbulīti uz pozīciju pa vidu starp pārbaudes gala pozīciju un centru.

Ar sešstūra stieņatslēgas (17) palīdzību grieziet līmeņa regulētājskrūves (11), līdz gaisa burbulis nonāk sfēriskā līmeņrāža centrā.

Pārbaudiet sfērisko līmeņrādi, pagriežot tālskati par 180°. Ja nepieciešams, atkārtojiet regulēšanu vai sazinieties ar Bosch klientu apkalpošanas dienestu.

##

Pēc mērinstrumenta izlīdzināšanas un fokusēšanas izmēriet augstumu kādā atskaites punktā. Pēc tam nospiediet un atlaidiet kompensatora fiksēšanas pogu (8). Vēlreiz izmēriet augstumu atskaites punktā.

Ja abas augstuma vērtības precīzi nesakrīt, nogādājiet mērinstrumentu remontam, sazinoties ar Bosch klientu apkalpošanas dienestu.

##

Pārbaudei nepieciešams aptuveni 30 m garš mērīšanas posms. Uzstādiet mērinstrumentu minētā posma vidū un novietojiet abos tā galos nivelēšanas līstes A un B.

Pēc mērinstrumenta izlīdzināšanas un fokusēšanas nolasiet augstuma vērtības uz abām nivelēšanas līstēm. Aprēķiniet starpību d starp augstuma vērtību a1 uz nivelēšanas līstes A un augstuma vērtību b1 uz nivelēšanas līstes B.

Piemērs:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

Uzstādiet mērinstrumentu aptuveni 1 m attālumā no nivelēšanas līstes A. Pēc mērinstrumenta izlīdzināšanas un fokusēšanas nolasiet augstuma vērtību a2 uz nivelēšanas līstes A.

Atņemiet iepriekš aprēķināto vērtību d no izmērītās augstuma vērtības a2, iegūstot augstuma b2 īsteno vērtību uz nivelēšanas līstes B.

Izmēriet augstuma vērtību b2 uz nivelēšanas līstes B. Ja izmērītā vērtība atšķiras no aprēķinātās īstenās vērtības par vairāk nekā 6 mm (GOL 20 D/G), 3 mm (GOL 26 D/G) vai 2 mm (GOL 32 D/G), tēmēkļa krusts jāpārregulē.

Piemērs:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: Augstumam b2, mērot, jābūt 1,476 m ± 6 mm.
GOL 26 D/G: augstumam b2, mērot, jābūt 1,476 m ± 3 mm.
GOL 32 D/G: augstumam b2, mērot, jābūt 1,476 m ± 2 mm.

##

Noskrūvējiet okulāra pārsegu (4). Ar regulēšanas stienīša (18) palīdzību grieziet regulējošo skrūvi (5) pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai pretēji tam, līdz augstuma mērījums uz nivelēšanas līstes B sakrīt ar aprēķināto augstuma b2 īsteno vērtību.

Uzskrūvējiet atpakaļ okulāra pārsegu (4).

Piemērs:
mērot b2, vērtībai jābūt 1,476 m.

Vēlreiz pārbaudiet tēmēkļa krusta precizitāti. Ja nepieciešams, atkārtojiet regulēšanu vai sazinieties ar Bosch klientu apkalpošanas dienestu.