# Bruk

- Kontroller nivellerings- og visningsnøyaktigheten til måleverktøyet hver gang du skal bruke det og etter lengre transport av måleverktøyet.

- Beskytt måleverktøyet mot fuktighet og direkte sollys.

- Måleverktøyet må ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger. La det for eksempel ikke ligge lenge i bilen. Ved store temperatursvingninger bør måleverktøyet tempereres før det brukes. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan målevertøyets presisjon svekkes.

- Unngå støt eller slag mot måleverktøyet. Etter sterk ytre påvirkning på måleverktøyet bør du alltid kontrollere nøyaktigheten før du fortsetter arbeidet se Kontrollere måleverktøyets nøyaktighet.

- Sett måleverktøyet i kofferten som fulgte med når du skal transportere det over lengre avstander (f.eks. i bilen). Pass på at måleverktøyet plasseres riktig i kofferten. Når måleverktøyet settes i kofferten, låses kompensatoren. Ellers vil den kunne bli skadet ved brå bevegelser.

Stille opp/justere måleverktøyet
Målefunksjoner
Kontrollere måleverktøyets nøyaktighet