# Техникалық мәліметтер

Оптикалық нивелир | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Жұмыс диапазоны | 60 м | 60 м | 100 м | 100 м | 120 м | 120 м
Бірмәртелі өлшеу кезіндегі биіктік дәлдігі | 3 мм/30 м | 3 мм/30 м | 1,6 мм/30 м | 1,6 мм/30 м | 1 мм/30 м | 1 мм/30 м
1 км қос нивелирлеу элементі үшін ауытқу | 2,5 мм | 2,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,0 мм | 1,0 мм
Шарлы ватерпас дәлдігі | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм | 8´/2 мм
Компенсатор
Нивелирлеу диапазоны | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Магнит күшін басу | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Көру түтігі
Сурет | тік | тік | тік | тік | тік | тік
Үлкейту | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Көру өрісі | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Объектив диаметрі | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм
Минималды өлшеу қашықтығы | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м
Көбейту коэффициенті | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Тұрақты қосылғыш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Көлденең контур бөлінуі | 1° | 1 гон | 1° | 1 гон | 1° | 1 гон
Штатив бекіткіші | 5/8 дюйм | 5/8 дюйм | 5/8 дюйм | 5/8 дюйм | 5/8 дюйм | 5/8 дюйм
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг
Қорғаныс дәрежесі | IP 54 (шаң мен шашыранды судан қорғалған)

Өлшеу құралының фирмалық тақтайшасындағы сериялық нөмір (15) оны бірмағыналы түрде сәйкестендіруге көмектеседі.