# Технички податоци

Оптички уред за нивелирање | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Број на дел | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Работно поле | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Прецизност на висината за единично мерење | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Отстапување за 1 km за двојно нивелирање | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Точност на кружната либела | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Компензатор
Опсег на нивелирање | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Амортизација на магнет | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Телескоп
Слика | исправена | исправена | исправена | исправена | исправена | исправена
Зголемување | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Видно поле | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Дијаметар на објектив | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Минимално растојание за мерење | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Фактор на мултипликација | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Додавање константа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поделба на хоризонтален круг | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Прифат за стативот | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Вид на заштита | IP 54 (заштита од прав и прскање на вода)

За јасна идентификација на Вашиот мерен уред служи серискиот број (15) на спецификационата плочка.