# Dati tecnici

Livella ottica | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Raggio d’azione | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Precisione in altezza in una singola misurazione | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Scostamento per 1 km doppio livellamento | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Precisione della livella circolare | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Compensatore
Campo di livellamento | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Ammortizzazione magnete | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Cannocchiale
Immagine | In verticale | In verticale | In verticale | In verticale | In verticale | In verticale
Ingrandimento | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Campo visivo | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Diametro obiettivo | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Tratto di misurazione minimo | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Fattore di moltiplicazione | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Costante di addizione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suddivisione cerchio azimutale | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Attacco treppiede | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Grado di protezione | IP 54 (protezione da polvere ed acqua)

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie (15) riportato sulla targhetta identificativa.