# Mērīšanas funkcijas

Vienmēr novietojiet nivelēšanas līsti precīzi vertikālā stāvoklī. Pēc mērinstrumenta izlīdzināšanas un fokusēšanas pagrieziet to pret nivelēšanas līsti tā, lai tēmēkļa krusts atrastos tieši līstes centrā.

##

Nolasiet augstuma vērtību uz nivelēšanas līstes tēmēkļa krusta centrālajā līnijā.

Attēlā redzamais izmērītais augstums: 1,195 m.

##

Centrējiet mērinstrumentu virs punkta, no kura jāmēra attālums.

Nolasiet augstuma vērtības uz nivelēšanas līstes tēmēkļa krusta augšējā un apakšējā līnijā. Abu augstumu starpību reiziniet ar 100, lai noteiktu attālumu no mērinstrumenta līdz nivelēšanas līstei.

Attēlā redzamais izmērītais attālums:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Centrējiet mērinstrumentu virs punkta, no kura jāmēra leņķis.

Virziet mērinstrumentu uz punktu A. Pagrieziet horizontālā leņķa loku (10), līdz tā nulles punkts atrodas pret marķieri (9). Tad virziet mērinstrumentu uz punktu B. Nolasiet leņķa vērtību pret marķieri(9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: piemērā redzamais izmērītais leņķis: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: piemērā redzamais izmērītais leņķis: 45 gon.