# Funkcije mjerenja

Letvu za niveliranje uvijek namjestite točno okomito. Usmjerite poravnat i fokusiran mjerni alat na letvu za niveliranje tako da se nitni križ nalazi na sredini letve za niveliranje.

##

Očitajte visinu na letvi za niveliranje na središnjoj liniji nitnog križa.

Visina izmjerena na slici: 1,195 m.

##

Centrirajte mjerni alat iznad točke od koje trebate izmjeriti udaljenost.

Očitajte visinu na letvi za niveliranje na gornjoj i donjoj liniji nitnog križa. Kako biste dobili udaljenost od mjernog alata do letve za niveliranje, pomnožite razliku obije visine sa 100.

Udaljenost izmjerena na slici:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Centrirajte mjerni alat iznad točke od koje trebate izmjeriti kut.

Usmjerite mjerni alat na točku A. Okrenite vodoravni krug (10) sa nultočkom prema oznaci za očitavanje (9). Zatim usmjerite mjerni alat na točku B. Očitajte kut na oznaci za očitavanje (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: primjer izmjerenog kuta: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: primjer izmjerenog kuta: 45 gon.