# Date tehnice

Aparat optic de nivelare | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Zonă de lucru | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Precizia pe înălţime la o măsurare individuală | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Abatere pentru nivelarea dublă de 1 km | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Precizia nivelei sferice | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Compensator
Domeniu de nivelare | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Amortizare magnetică | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Tijă telescopică
Imagine | în poziţie verticală | în poziţie verticală | în poziţie verticală | în poziţie verticală | în poziţie verticală | în poziţie verticală
Creştere | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Câmp vizual | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Diametru obiectiv | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Tronson minim de măsurare | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Factor de multiplicare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Constantă de adunare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Divizare cerc orizontal | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Orificiu de prindere pe stativ | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Tip de protecţie | IP 54 (protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă)

Pentru identificarea clară a aparatului de măsură, este necesar numărul de serie (15) de pe plăcuţa cu date tehnice.