# Установка/выравнивание измерительного инструмента

##

Прочно поставьте штатив и защитите его от опрокидывания или соскальзывания. Установите измерительный инструмент гнездом под штатив (13) на резьбу штатива и зафиксируйте его с помощью установочного винта штатива.

Грубо выровняйте штатив.

На короткие расстояние измерительный инструмент можно переносить, не снимая со штатива. Чтобы при этом не повредить измерительный инструмент, держите штатив вертикально и не кладите его, напр., на плечо.

##

Выровняйте измерительный инструмент с помощью винтов-ножек (12), чтобы воздушный пузырь находился в центре сферического уровня (7).

Приведите воздушный пузырь вращением первых двух винтов-ножек A и B в положение по центру между этими двумя винтами. Затем вращайте третий винт-ножку C, чтобы воздушный пузырь расположился в центре сферического уровня.

После установки сферического уровня отклонения измерительного инструмента от горизонтали выравниваются компенсатором.

Во время работы регулярно проверяйте (напр., в зеркале уровня (3)), находится ли воздушный пузырь по центру сферического уровня.

##

При необходимости отцентрируйте измерительный инструмент по точке на полу. Для этого повесьте отвес (20) на крепежный винт штатива. Выровняйте измерительный инструмент по точке на полу, перемещая при этом либо инструмент на штативе, либо сам штатив.

##

Снимите защитный колпачок с объектива (1).

Наведите зрительную трубу на светлый объект или держите перед объективом белый лист бумаги (1). Крутите окуляр (6), пока визирное перекрестие не приобретет резкость и не станет видно густым черным цветом.

Направьте зрительную трубу на нивелирную рейку, при необходимости используйте визир грубой настройки (2). Крутите ручку фокусировки (16) до тех пор, пока не будет четко видно деление нивелирной рейки. С помощью бокового микрометрического винта (14) выровняйте визирное перекрестие точно по центру нивелирной рейки.

При правильной фокусировке зрительной трубы визирное перекрестие и изображение нивелирной рейки не должны смещаться относительно друг друга при перемещении глаза за окуляром.