# انواع عملکردهای اندازه گیری

شاخص مدرج را همواره دقیق به صورت عمودی مستقر کنید. ابزار اندازه گیری تراز شده و متمرکز (فوکوس شده) را به طرف شاخص مدرج طوری تنظیم کنید که نشانگر بعلاوه روی مرکز شاخص مدرج قرار بگیرد.

##

میزان ارتفاع را از خط میانی در نشانگر بعلاوه در شاخص مدرج قرائت کنید.

ارتفاع اندازه گیری شده در تصویر: ‎1,195 m.

##

ابزار اندازه گیری را روی نقطه ای که از آن، فاصله مورد نظر باید اندازه گیری شود، متمرکز کنید.

میزان ارتفاع را در شاخص مدرج، از محل خط بالایی و پایینی نشانگر بعلاوه قرائت کنید. حاصل تفریق دو ارتفاع بدست آمده را در عدد 100 ضرب کنید، تا فاصله ابزار اندازه گیری را نسبت به شاخص مدرج بدست آورید.

طبق تصویر، فاصله اندازه گیری شده معادل است با:
‎(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m‎.

##

ابزار اندازه گیری را روی نقطه ای که از آن، فاصله مورد نظر باید اندازه گیری شود، متمرکز کنید.

ابزار اندازه گیری را به طرف نقطه A تنظیم و نشان کنید. از طریق چرخاندن صفحه تقسیمات دایره مدرج افقی (10) نقطه صفر دایره مدرج را مقارن بر علامت نشان درجه بندی (9) قرار بدهید. سپس ابزار اندازه گیری را به طرف نقطه B تنظیم و نشان کنید. زاویه را در علامت نشان درجه بندی (9) بخوانید.

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: زاویه اندازه گیری شده در مثال: ‎45°‎.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: زاویه اندازه گیری شده در مثال: ‎45 gon‎.