# Работа

- Проверявайте точността на нивелиране и индикация на измервателния уред преди всяка работа, както и след по-дълго транспортиране на измервателния уред.

- Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.

- Не излагайте измервателния уред на екс‌тремни температури или резки темпера‌турни промени. Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики оставайте измервателният уред първо да се темперира преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.

- Избягвайте всякакви удари или изпускане на измервателния уред. След ударни въздействия върху измервателния уред трябва да извършвате проверка на точността му, преди да продължите да го използвате вж. Проверка за точност на измервателния уред.

- Поставете измервателния уред във включения в окомплектовката куфар, ако ще го транспортирате на по-дълги разстояния (напр. в автомобил). Внимавайте за правилната позиция на измервателния уред в куфара. При поставяне в куфар компенсаторът се заключва, тъй като в противен случай може да се повреди при силни движения.

Поставяне/подравняване на измервателен уред
Функции за измерване
Проверка за точност на измервателния уред