# Technické údaje

Optický nivelačný prístroj | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Pracovný rozsah | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Presnosť merania výšky pri jednotlivom meraní | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Odchýlka na 1 km dvojitej nivelácie (tam a späť) | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Presnosť krabicovej vodováhy | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompenzátor
Nivelačný rozsah | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magnetické tlmenie | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Teleskop
Obraz | vertikálny | vertikálny | vertikálny | vertikálny | vertikálny | vertikálny
Zväčšenie | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Zorné pole | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Priemer objektívu | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimálny úsek merania | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Multiplikačný faktor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Súčtová konštanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdelenie horizontálneho kruhu | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Uchytenie statívu | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Stupeň ochrany | IP 54 (chránené proti prachu a striekajúcej vode)

Na jednoznačnú identifikáciu vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo (15) uvedené na typovom štítku.