# 측정공구 설치하기/정렬하기

##

삼각대를 안정적으로 설치하고 넘어지거나 미끄러지지 않도록 고정하십시오. 측정공구의 삼각대 홀더 (13) 부분을 삼각대 나사 위에 올린 후 삼각대 고정 나사로 측정공구를 고정하십시오.

삼각대를 대략 맞추십시오.

짧은 거리의 경우 측정공구를 삼각대에 장착한 상태로 옮길 수 있습니다. 측정공구의 손상을 방지하기 위해 운반 중에는 삼각대를 수직으로 세워야 하며, 어깨에 올리는 등 가로로 눕히면 안 됩니다.

##

기포가 원형 기포 수준기 (7) 의 중앙에 오도록 받침 나사 (12) 를 이용해 측정공구를 정렬하십시오.

처음 두 개의 받침 나사 A 및 B를 돌려 기포가 두 나사의 가운데에 위치하도록 하십시오. 그런 다음 기포가 원형 기포 수준기의 중앙에 올 때까지 세 번째 받침 나사 C를 돌리십시오.

원형 기포 수준기의 중심을 맞춘 후 수평에서 벗어난 측정공구의 편차는 보정기를 통해 보정됩니다.

작업을 하는 동안 기포가 원형 기포 수준기의 중앙에 있는지 (기포 반사경 (3) 등을 보면서) 주기적으로 확인하십시오.

##

필요에 따라 바닥 지점 위에서 측정공구의 중심을 맞추십시오. 이를 위해 측량추 (20) 를 삼각대의 고정 나사에 거십시오. 삼각대 위의 측정공구를 밀거나 삼각대를 조정해 바닥 지점 위에서 측정공구를 정렬합니다.

##

대물 렌즈 (1) 의 보호 캡을 빼내십시오.

망원경이 밝은 물체를 향하게 하거나 대물 렌즈 앞에 흰 종이를 대십시오 (1). 십자선이 선명해지고 진한 검은색이 보일 때까지 접안 렌즈 (6)를 돌리십시오.

필요에 따라 조준경 (2) 을 이용해 망원경이 수평 조절기를 향하게 하십시오. 수평 조절기의 눈금이 선명하게 보일 때까지 초점 버튼 (16) 을 돌리십시오. 측면 미세 조정 노브 (14) 를 돌려서 십자선이 정확하게 수평 조절기의 중앙에 오도록 맞추십시오.

망원경의 초점이 정확하게 맞은 상태에서 접안 렌즈 뒤로 시선을 옮길 때 십자선과 수평 조절기의 이미지가 서로 밀리면 안 됩니다.