# Data teknis

Alat perataan optik | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Nomor barang | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Area kerja | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Akurasi pengukuran ketinggian pada pengukuran tunggal | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Penyimpangan untuk perataan ganda jarak 1 km | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Akurasi nivo kotak | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompensator
Area perataan | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Peredam magnet | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Teropong
Gambar | tegak | tegak | tegak | tegak | tegak | tegak
Pembesaran | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Area pandang | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Diameter lensa objektif | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Jarak pengukuran minimal | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Faktor penggandaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Konstanta penjumlahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pembagian lingkaran horizontal | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Dudukan tripod | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Jenis perlindungan | IP 54 (terlindung dari debu dan percikan air)

Nomor seri (15) pada label tipe berfungsi sebagai identifikasi alat pengukur Anda.