# Dane techniczne

Niwelator optyczny | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Zasięg pracy | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Dokładność pomiarowa wysokości przy pomiarze pojedynczym | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Odchylenie na 1 km podwójnej niwelacji | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Dokładność libelli pudełkowej | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompensator
Zakres niwelacji | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Tłumienie magnetyczne | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Luneta
Obraz | prosty | prosty | prosty | prosty | prosty | prosty
Powiększenie | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Pole widzenia | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Średnica obiektywu | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimalny odcinek pomiarowy | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Współczynnik mnożenia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Stała dodawania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podziałka, koło poziome | 1° | 1 grad | 1° | 1 grad | 1° | 1 grad
Przyłącze statywu | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Stopień ochrony | IP 54 (ochrona przed pyłem i bryzgami wody)

Do jednoznacznej identyfikacji urządzenia pomiarowego służy numer seryjny (15) podany na tabliczce znamionowej.