# Hooldus ja puhastamine

Hoidke ja transportige mõõteriista ainult tarnekomplekti kuuluvas kohvris.

Hoidke mõõteriist alati puhas.

Ärge kastke mõõteriista vette ega muudesse vedelikesse.

Eemaldage määrdumised niiske, pehme riidelapiga pühkides. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Käsitsege läätsesid erilise ettevaatlikkusega. Eemaldage tolm ainult pehme pintsliga. Ärge puudutage läätsesid sõrmedega.

Laske mõõteriistal ja kohvril enne hoiustamist täielikult kuivada. Kohvris on kotike kuivatusvahendiga, mis seob jääkniiskuse. Uuendage kotikest kuivatusvahendiga korrapäraselt.

Remondikohta saatke mõõteriist kohvris.