# Mittalaitteen asentaminen/suuntaaminen

##

Pystytä jalusta niin, että se seisoo vakaasti paikallaan ilman kaatumisen tai luisumisen vaaraa. Asenna mittalaite jalustakiinnittimen (13) kanssa jalustan kierteeseen ja kiristä mittalaite paikalleen jalustan lukitusruuvilla.

Suuntaa jalusta karkeasti.

Mittalaitetta voi kuljettaa lyhyitä matkoja jalustaan asennettuna. Tällöin jalustaa on pidettävä kuljetuksen aikana pystysuorassa asennossa, jotta mittalaite ei vahingoitu. Esim. kuljetus vaakasuorassa asennossa hartian päällä on kielletty.

##

Suuntaa mittalaite jalkaruuveilla (12) niin, että ilmakupla on pyöreän libellin (7) keskellä.

Säädä kiertämällä kahta ensimmäistä jalkaruuvia A ja B ilmakupla näiden kahden ruuvin puoliväliin. Kierrä sitten kolmatta jalkaruuvia C, kunnes ilmakupla on pyöreän libellin keskellä.

Pyöreän libellin säädön jälkeen kompensaattori tasaa mittalaitteen mahdolliset jäljellä olevat poikkeamat vaakatason suhteen.

Tarkista työskentelyn aikana säännöllisin väliajoin (esim. katsomalla libellipeiliin (3)), että ilmakupla on edelleen pyöreän libellin keskellä.

##

Keskitä mittalaite tarvittaessa tietyn maapisteen yläpuolelle. Ripusta sitä varten luoti (20) jalustan lukitusruuviin. Kohdista mittalaite maapisteen yläpuolelle joko siirtämällä mittalaitetta jalustalla ​​tai säätämällä jalustaa.

##

Ota objektiivin (1) suojakansi pois.

Kohdista kaukoputki kirkasta kohdetta päin tai pidä valkoista paperiarkkia objektiivin (1) edessä. Kierrä okulaaria (6), kunnes lankaristi on terävä ja syvän musta.

Suuntaa kaukoputki mittalattaan, tarvittaessa karkean tähtäimen (2) avulla. Kierrä tarkennusnuppia (16), kunnes mittalatan asteikkokenttä näkyy selvästi. Kohdista lankaristi tarkasti mittalatan keskelle kiertämällä sivusuunnan hienosäädintä (14).

Kun kaukoputki on tarkennettu oikein, lankaristi ja mittalatan kuva eivät saa siirtyä toistensa suhteen, kun silmää liikutetaan okulaarin takana.