# Technische Daten

Optisches Nivelliergerät | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Arbeitsbereich | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Höhengenauigkeit bei einer Einzelmessung | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Abweichung für 1 km Doppelnivellement | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Genauigkeit der Dosenlibelle | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompensator
Nivellierbereich | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magnetdämpfung | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Fernrohr
Bild | aufrecht | aufrecht | aufrecht | aufrecht | aufrecht | aufrecht
Vergrößerung | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Sichtfeld | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Objektivdurchmesser | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Mindestmessstrecke | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Multiplikationsfaktor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Additionskonstante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teilung Horizontalkreis | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Stativaufnahme | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Schutzart | IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (15) auf dem Typenschild.