# Tekniset tiedot

Optinen vaaituslaite | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Kantama | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Korkeustarkkuus yksittäismittauksessa | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Poikkeama 1 km:n kaksoisvaaituksessa | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Pyöreän libellin tarkkuus | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompensaattori
Tasausalue | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magneettivaimennus | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Kaukoputki
Kuva | Pysty | Pysty | Pysty | Pysty | Pysty | Pysty
Suurennus | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Näkökenttä | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Objektiivin halkaisija | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Vähimmäismittausmatka | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Kerroin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Summavakio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vaakaympyrän asteikkoväli | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Jalustakiinnitin | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Suojaus | IP 54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)

Laitekilpeen on merkitty tuotteen sarjanumero (15), joka on mittalaitteen yksilöllinen tunnistusnumero.