# Употреба

- Проверете ја точноста на нивелирањето и приказот на мерниот уред пред секој почеток со работа и по подолг транспорт на мерниот уред.

- Заштитете го мерниот уред од влага и директно изложување на сончеви зраци.

- Не го изложувајте мерниот уред на екстремни температури или температурни осцилации. На пр. не го оставајте долго време во автомобилот. При големи температурни осцилации, оставете го мерниот уред прво да се аклиматизира, пред да го ставите во употреба. При екстремни температури или температурни осцилации, прецизноста на мерниот уред може да се наруши.

- Избегнувајте удари и превртувања на мерниот уред. По силни надворешни влијанија на мерниот уред, пред да го употребите за работа, секогаш извршете контрола на точноста види Контрола на точноста на мерниот уред.

- Ставете го мерниот уред во испорачаното куќиште кога го транспортирате на подолги растојанија (на пр. во автомобилот). Погрижете се мерниот уред да биде правилно поставен во куќиштето. Кога е вметнат во куќиштето, компензаторот е заклучен, кој би се оштетил при интензивни движења.

Поставување/порамнување на мерниот уред
Мерни функции
Контрола на точноста на мерниот уред