# Konserwacja i czyszczenie

Urządzenie pomiarowe należy przechowywać i transportować wyłącznie w walizce znajdującej się w wyposażeniu standardowym.

Urządzenie pomiarowe należy utrzymywać w czystości.

Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wil‌gotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosować żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Należy szczególnie ostrożnie obchodzić się z soczewkami. Kurz należy usuwać za pomocą miękkiego pędzelka. Nie należy dotykać soczewek palcami.

Przed przystąpieniem do przechowywania należy całkowicie wysuszyć urządzenie pomiarowe oraz walizkę. W walizce znajduje się woreczek ze środkiem osuszającym, który absorbuje pozostałą wilgoć. Należy regularnie wymieniać woreczki ze środkiem osuszającym.

W razie konieczności naprawy urządzenie pomiarowe należy przesłać w walizce .