# Instalar/alinhar o instrumento de medição

##

Coloque o tripé de forma estável e protegido contra tombamento ou escorregamento. Coloque o instrumento de medição com o suporte de tripé (13) na rosca do tripé e aparafuse o instrumento de medição com o parafuso de fixação do tripé.

Alinhar aproximadamente o tripé.

Em distâncias mais curtas, o instrumento de medição pode ser transportado montado no tripé. Para não danificar o instrumento de medição no processo, o tripé tem de ser mantido na vertical durante o transporte e não pode, p. ex., ser transportado longitudinalmente sobre o ombro.

##

Alinhe o instrumento de medição com a ajuda dos parafusos de base (12) de modo a que a bolha de ar se encontre no centro do nível esférico de bolha de ar (7).

Coloque a bolha de ar rodando os dois primeiros parafusos de base A e B para uma posição central entre estes dois parafusos. Rode então o terceiro parafuso de base C, até que a bolha de ar se encontre no centro do nível esférico de bolha de ar.

Depois de o nível esférico de bolha de ar se equilibrar, os desvios ainda existentes do instrumento de medição dos planos horizontais são compensados pelo compensador.

Durante o trabalho, controle regularmente (p. ex. olhando para o espelho de nível de bolha de ar (3)) se a bolha de ar ainda se encontra no centro do nível esférico de bolha de ar.

##

Se necessário, centre o instrumento de medição sobre um ponto no chão. Para o efeito, pendure o prumo (20) no parafuso de fixação do tripé. Alinhe o instrumento de medição sobre o ponto no chão deslocando o instrumento de medição no tripé ou ajustando o tripé.

##

Retire a tampa de proteção da objetiva (1).

Direcione o telescópio para um objeto claro ou mantenha uma folha de papel branca à frente da objetiva (1). Rode o óculo (6) até que o retículo seja visualizado de forma nítida e em preto profundo.

Direcione o telescópio para a baliza topográfica, eventualmente com a ajuda da viseira rudimentar (2). Rode o botão de focagem (16) até que o campo de divisão da baliza topográfica seja visualizado de forma nítida. Rodando o ajuste fino lateral (14) alinhe o retículo exatamente ao centro da baliza topográfica.

Com o telescópio corretamente focado, o retículo e a imagem da baliza topográfica não se podem deslocar um contra o outro quando o olho é movido atrás do óculo.