# Mätfunktioner

Ställ alltid in nivelleringskanten exakt lodrätt. Rikta in det inriktade och fokuserade mätinstrumentet på nivelleringskanten så att hårkorset ligger på mitten av nivelleringskanten.

##

Läs av höjden på nivelleringskanten vid hårkorsets mittersta streck.

Höjd som uppmätts i bilden: 1,195 m.

##

Centrera mätinstrumentet över den punkt från vilken avståndet ska mätas.

Läs av höjden på nivelleringskanten vid hårkorsets övre och undre streck. Multiplicera differensen mellan de båda höjderna med 100 för att få avståndet från mätinstrumentet till nivelleringskanten.

Avstånd som uppmätts i bilden:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Centrera mätinstrumentet över den punkt från vilken vinkeln ska mätas.

Rikta in mätinstrumentet till punkten A. Vrid horisontalkretsen (10) med nollpunkten till avläsningsmarkeringen (9). Rikta därefter mätinstrumentet mot punkt B. Läs av vinkeln mot avläsningsmarkeringen (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: uppmätt vinkel i exemplet: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: uppmätt vinkel i exemplet: 45 gon.