# Merne funkcije

Nivelacionu letvu uvek postavite tačno vertikalno. Usmerite centriran i fokusiran merni alat na nivelacionu letvu tako da nitni krst bude na sredini nivelacione letve.

##

Očitajte visinu na nivelacionoj letvi na srednjoj liniji nitnog krsta.

Visina izmerena na slici: 1,195 m.

##

Centrirajte merni alat preko tačke od koje želite da izmerite rastojanje.

Očitajte visinu na nivelacionoj letvi na gornjoj i donjoj liniji nitnog krsta. Pomnožite razliku dve visine sa 100 da biste dobili rastojanje od mernog alata do nivelacione letve.

Rastojanje izmereno na slici:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Centrirajte merni alat preko tačke od koje želite da izmerite ugao.

Usmerite merni alat na tačku A. Okrenite horizontalni krug (10) tako da nulta tačka bude na oznaci za očitavanje (9). Zatim usmerite merni alat na tačku B. Očitajte ugao sa oznake za očitavanje (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: ugao izmeren u primeru: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: ugao izmeren u primeru: 45 gon.