# Huolto ja puhdistus

Säilytä ja kuljeta mittauslaitetta vain mukana toimitetussa laukussa .

Pidä aina mittaustyökalu puhtaana.

Älä koskaan upota mittaustyökalua veteen tai muihin nesteisiin.

Pyyhi lika pois kostealla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.

Käsittele linssejä erityisen varovaisesti. Poista pöly vain pehmeällä siveltimellä. Älä koske linsseihin sormella.

Anna mittalaitteen ja laukun kuivua perusteellisesti, ennen kuin viet ne varastoon. Kotelossa on kuivausainepussi, joka sitoo jäännöskosteutta. Vaihda kuivausainepussi säännöllisin väliajoin.

Lähetä vioittunut mittalaite korjaamoon laukussa.