# Проверка за точност на измервателния уред

Проверявайте точността на нивелиране и индикация на измервателния уред преди всяка работа, както и след по-дълго транспортиране на измервателния уред.

##

Подравнете измервателния уред с помощта на винтовете на крачетата (12) така, че въздушното мехурче да се намира в центъра на кръглия нивелир (7).

Завъртете телескопичната тръба на 180°. Ако въздушното мехурче вече не се намира в центъра на кръглия нивелир (7), то кръглият нивелир трябва да се дорегулира.

##

Докарайте въздушното мехурче на кръглия нивелир (7) чрез завъртане на винтовете на крачетата (12) до позиция в средата между крайната позиция на процеса на проверка и центъра.

Завъртете с помощта на шестостенния ключ (17) регулиращия винт (11), докато въздушното мехурче не застане в центъра на кръглия нивелир.

Проверете кръглия нивелир чрез завъртане на телескопичната тръба на 180°. Повторете процедурата по регулиране при нужда или се обърнете към клиентската служба на Bosch.

##

След подравняването и фокусирането на измервателняи уред измерете височината на референтна точка. След това за кратко натиснете копчето за заключване (8) на компенсатора и го пуснете отново. Отново измерете височината на референтната точка.

Ако двете височини не съответстват точно, то осигурете ремонт на измервателния уред от клиентска служба на Bosch.

##

За проверката се нуждаете от отсечка на измерване от ок. 30 m. Поставете измервателния уред в средата, а нивелирните рейки A и B в двата края на отсечката за измерване.

След подравняването и фокусирането на измервателния уред отчетете височината върху двете нивелирни рейки. Изчислете разликата d между височината a1 върху нивелирната рейка A и височината b1 върху нивелирната рейка B.

Пример:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

Поставете измервателния уред на ок. 1 m разстояние от нивелирната рейка A. След подравняването и фокусирането на измервателняи уред отчетете височината a2 върху нивелирната рейка A.

Извадете преди това изчислената стойност d от измерената височина a2, за да получите номиналната стойност за височината b2 върху нивелирната рейка B.

Измерете височината b2 върху нивелирната рейка B. Ако измерената стойност се отклонява с повече от 6 mm (GOL 20 D/G), 3 mm (GOL 26 D/G) респ. 2 mm (GOL 32 D/G) от изчислената номинална стойност, кръстчето трябва да се дорегулира.

Пример:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: Височината b2 трябва да възлиза при измерване на 1,476 m ± 6 mm.
GOL 26 D/G: Височината b2 трябва да възлиза при измерване на 1,476 m ± 3 mm.
GOL 32 D/G: Височината b2 трябва да възлиза при измерване на 1,476 m ± 2 mm.

##

Развийте капака на окуляра (4). Завъртете с помощта на регулиращия палец (18) регулиращия винт (5) по, респ. обратно на часовника, докато при измерването върху нивелирната рейка B не се постигне изчислената номинална стойност за височината b2.

Завийте обратно капака на окуляра (4).

Пример:
При измерване на b2 трябва да се настрой стойност 1,476 m.

Проверете още веднъж кръстчето. Повторете процедурата по регулиране при нужда или се обърнете към клиентската служба на Bosch.