# Režim rada

- Pre početka rada i nakon dužeg transporta mernog alata, proverite preciznost nivelisanja i prikaza mernog alata.

- Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.

- Merni alat nemojte da izlažete ekstremnim temperaturama ili promenama temperature. Npr. nemojte ga predugo ostavljati u automobilu. U slučaju velikih kolebanja temperature, merni alat najpre ostavite da se temperuje, pre nego što ga pustite u rad. Kod ekstremnih temperatura ili kolebanja temperatura može da se ugrozi preciznost mernog alata.

- Izbegavajte bilo kakve udare ili padove mernog alata. Nakon jakih spoljašnjih uticaja na merni alat, pre nastavka rada bi trebalo uvek da izvršite proveru preciznosti videti Provera preciznosti nivelisanja mernog alata.

- Postavite merni alat u priloženi kofer ako ga transportujete na velike udaljenosti (npr. u automobilu). Pazite na pravilan položaj mernog alata u koferu. Prilikom postavljanja u kofer, kompenzator treba da bude zaključan, koji se u suprotnom može oštetiti usled snažnih pokreta.

Postavljanje/centriranje mernog alata
Merne funkcije
Provera preciznosti nivelisanja mernog alata