# การปฏิบัติงาน

- โปรดตรวจสอบความแม่นยำในการปรับระดับและการแสดงผลของเครื่องมือวัดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและหลังจากขนย้ายเครื่องมือวัดเป็นระยะเวลานาน

- ป้องกัน‌ไม่ให้‌เครื่องมือวัด‌ได้รับ‌ความชื้น‌และ‌โดน‌แสงแดดส่อง‌โดยตรง

- อย่าให้เครื่องมือวัดได้รับอุณหภูมิที่สูงมาก หรือรับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมาก ต. ย. เช่น อย่าปล่อยเครื่องไว้ในรถยนต์เป็นเวลานาน ในกรณีที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมาก ต้องปล่อยให้เครื่องมือวัดปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิรอบด้านก่อนใช้งาน ในกรณีที่ได้รับอุณหภูมิที่สูงมากหรือรับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมาก เครื่องมือวัดอาจมีความแม่นยำน้อยลง

- ห้ามปล่อยให้เครื่องมือวัดถูกกระแทกหรือตกหล่นไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม หลังจากเครื่องมือวัดได้รับผลกระทบจากภายนอกอย่างรุนแรง ขอแนะนำให้ตรวจสอบความแม่นยำทุกครั้งก่อนนำมาใช้งานต่อ ดู การตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือวัด

- จัดวางเครื่องมือวัดในกล่องเก็บที่จัดส่งมาพร้อมกันเมื่อคุณขนย้ายเครื่องเป็นระยะทางไกล (เช่น โดยรถยนต์) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องภายในกล่อง เมื่อใส่เครื่องมือลงในกล่อง ระบบชดเชยจะถูกล็อค มิฉะนั้นระบบอาจเกิดความเสียหายได้จากการเคลื่อนที่รุนแรง

การตั้ง/การปรับแนวเครื่องมือวัด
ฟังก์ชั่นการวัด
การตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือวัด