# Работа с инструментом

- Проверяйте точность нивелирования и показаний измерительного инструмента каждый раз перед началом работы, а также после длительной транспортировки измерительного инструмента.

- Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.

- Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов. Например, не оставляйте его на длительное время в автомобиле. При значительных колебаниях температуры перед началом использования дайте температуре измерительного инструмента стабилизироваться. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.

- Избегайте толчков и падений измерительного инструмента. После сильных внешних воздействий на измерительный инструмент рекомендуется проверить его точность, прежде чем продолжать работать с инструментом см. Контроль точности измерительного инструмента.

- При транспортировке на большие расстояния (напр., в автомобиле) размещайте измерительный инструмент в футляре из комплекта поставки. Следите за правильным положением измерительного инструмента в футляре. При размещении в футляре блокируется компенсатор, что защищает его от повреждений при сильных колебаниях.

Установка/выравнивание измерительного инструмента
Режимы измерений
Контроль точности измерительного инструмента