# การตั้ง/การปรับแนวเครื่องมือวัด

##

จัดวางขาตั้งให้เสมอกันและมั่นคงเพื่อไม่ให้พลิกล้มหรือลื่นไถล ใส่เครื่องมือวัดที่มีตัวยึดขาตั้ง (13) เข้ากับเกลียวขาตั้ง แล้วขันสกรูเครื่องมือวัดให้แน่นโดยใช้สกรูล็อคของขาตั้ง

ปรับ‌แนว‌ขาตั้งอย่าง‌คร่าวๆ

หากขนย้ายในระยะใกล้ๆ คุณสามารถประกอบเครื่องมือวัดสวมไว้บนขาตั้งได้ เพื่อไม่ให้เครื่องมือวัดได้รับความเสียหายขณะขนย้ายในลักษณะดังกล่าว คุณจะต้องถือขาตั้งในแนวตั้งและไม่ให้ยาวเลยช่วงไหล่ เป็นต้น

##

ปรับแนวเครื่องมือวัดโดยใช้สกรูฐานเครื่อง (12) เพื่อให้ฟองอากาศอยู่ตรงกลางหลอดระดับน้ำฟองกลม (7)

เลื่อนฟองอากาศโดยการหมุนสกรูฐานเครื่องสองตัวแรก A และ B ไปยังตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างสกรูทั้งสองตัว จากนั้นให้หมุนสกรูฐานเครื่องตัวที่สาม C จนกระทั่งฟองอากาศอยู่ตรงกลางหลอดระดับน้ำฟองกลม

ค่าความเบี่ยงเบนที่ยังคงเกิดขึ้นตามแนวนอนของเครื่องมือวัดหลังจากปรับดุลหลอดระดับน้ำฟองกลมจะได้รับการชดเชยโดยระบบชดเชยของเครื่อง

โปรดตรวจสอบเป็นประจำในระหว่างปฏิบัติงานว่าฟองอากาศยังคงอยู่ตรงกลางหลอดระดับน้ำฟองกลม (เช่น โดยดูจากกระจกมองระดับ (3))

##

ปรับศูนย์เครื่องมือวัดเหนือจุดบนพื้นดินหากจำเป็น โดยให้แขวนลูกดิ่ง (20) ไว้ที่สกรูล็อคของขาตั้ง ปรับแนวเครื่องมือวัดเหนือจุดบนพื้นดินโดยการเลื่อนเครื่องมือวัดบนขาตั้งหรือการปรับขาตั้ง

##

นำฝาครอบป้องกันออกจากเลนส์ใกล้วัตถุ (1)

ส่องกล้องเล็งไปยังวัตถุสว่างหรือถือแผ่นกระดาษสีขาวไว้ด้านหน้าเลนส์ใกล้วัตถุ (1) หมุนเลนส์ใกล้ตา (6) จนกระทั่งเครื่องหมายกากบาทสามารถมองเห็นได้ชัดและเป็นสีดำเข้ม

ส่องกล้องเล็งไปยังไม้วัดระดับโดยใช้ศูนย์เล็งหลัง (2) เป็นตัวช่วยหากจำเป็น หมุนปุ่มปรับโฟกัส (16) จนกระทั่งช่องแบ่งของไม้วัดระดับสามารถมองเห็นได้ชัด ปรับแนวของกากบาทให้อยู่ตรงกลางไม้วัดระดับพอดีโดยการหมุนสกรูปรับละเอียดด้านข้าง (14)

หากปรับโฟกัสกล้องเล็งได้อย่างถูกต้อง เครื่องหมายกากบาทและภาพของไม้วัดระดับจะต้องไม่เลื่อนออกจากกันเมื่อคุณเคลื่อนไหวดวงตาหลังเลนส์ใกล้ตา