# فحص مدى دقة عدة القياس

تحقق من دقة الاستواء والعرض لأداة القياس قبل بدء العمل وبعد نقل أداة القياس لمسافة طويلة.

##

قم بمحاذاة أداة القياس باستخدام براغي القدم (12) بحيث تكون فقاعة الهواء في وسط الميزان الدائري (7).

أدر التلسكوب بزاوية 180°. إذا لم تعد فقاعة الهواء في منتصف الميزان الدائري (7)، فيجب إعادة ضبط الميزان الدائري.

##

انقل فقاعة هواء الميزان الدائري (7) إلى موضع في منتصف المسافة بين الموضع النهائي لعملية الفحص والمركز عن طريق تدوير براغي القدم (12).

بواسطة (17) أدر براغي الضبط (11)، حتى تصبح فقاعة الهواء في منتصف الميزان الدائري.

افحص الميزان الدائري عن طريق إدارة التلسكوب بزاوية 180°. إذا لزم الأمر ، كرر عملية الضبط أو اتصل بخدمة عملاء Bosch.

##

بعد محاذاة أداة القياس وضبط التركيز البؤري لها، قم بقياس الارتفاع عند نقطة مرجعية. بعد ذلك اضغط على مفتاح تأمين (8) المعادل واتركه مرة أخرى. قم بقياس الارتفاع مرة أخرى عند النقطة المرجعية.

إذا لم يتطابق الارتفاعان تمامًا، فقم بإصلاح أداة القياس بواسطة خدمة عملاء Bosch.

##

للفحص تحتاج إلى مسافة قياس بطول 30 م تقريبًا. قم بضبط أداة القياس في المنتصف وقضيبي التسوية A و B على طرفي مسافة القياس.

بعد محاذاة أداة القياس وضبط التركيز البؤري لها، اقرأ الارتفاع عند كلا قضيبي التسوية. احسب الفرق d بين الارتفاع a1 عند قضيب التسوية A وبين الارتفاع b1 عند قضيب التسوية B.

مثال:
a1 = 1,937 م
b1 = 1,689 م
a1 – b1 = 1,937 م – 1,689 م = 0,248 م = d

ضع أداة القياس على بُعد حوالي 1 م من قضيب التسوية A. بعد محاذاة أداة القياس وضبط التركيز البؤري لها، اقرأ الارتفاع a2 عند قضيب التسوية A.

اطرح القيمة المحتسبة قبل ذلك d من الارتفاع المقاس a2 للحصول على القيمة المقررة للارتفاع b2 عند قضيب التسوية B.

قم بقياس الارتفاع b2 عند قضيب التسوية B. إذا اختلفت القيمة المقاسة عن القيمة المستهدفة المحسوبة بأكثر من 6 مم (GOL 20 D/G) أو 3 مم (GOL 26 D/G) أو 2 مم (GOL 32 D/G)، فيجب إعادة ضبط الخطوط المتقاطعة.

مثال:
a2 = 1,724 م
d = 0,248 م
a2 – d = 1,724 م – 0,248 م = 1,476 م
GOL 20 D/G: يجب أن يبلغ الارتفاع b2 عند القياس 1,476 م ± 6 مم.
GOL 26 D/G: يجب أن يبلغ الارتفاع b2 عند القياس 1,476 م ± 3 مم.
GOL 32 D/G: يجب أن يبلغ الارتفاع b2 عند القياس 1,476 م ± 2 مم.

##

قم بفك غطاء العدسة العينية (4). بواسطة طرف الضبط (18) أدر برغي الضبط (5) في اتجاه أو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، حتى يتم عند القياس عند قضيب التسوية B الوصول إلى القيمة المقررة المحتسبة للارتفاع b2.

اربط غطاء العدسة العينية (4) مرة أخرى.

مثال:
عند قياس b2 يجب ضبط القيمة 1,476 م.

قم بفحص الخطوط المتقاطعة مرة أخرى. إذا لزم الأمر ، كرر عملية الضبط أو اتصل بخدمة عملاء Bosch.